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一、总体要求
（一）智能评标仓
[bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK5]本项目智能评标仓需部署于福州市公共资源交易服务中心（以下简称“交易中心”）评标专用区域，整体集成吸音材料、换气系统、照明装置、评标作业台面、人体感应探测和监控摄像机，形成封闭式、独立性的专属评标作业空间，保障评标不受外界干扰；智能评标仓外尺寸不小于1500*1200*2100mm（长*宽*高）。
[bookmark: _Toc12761][bookmark: _Toc31468][bookmark: _Toc27566]（二）远程会商
[bookmark: _Toc24058][bookmark: _Toc12407][bookmark: _Toc32344][bookmark: OLE_LINK3]具有跨省跨市远程异地主、副场音视频会商功能。在远程评标过程中，通过评委音视频交流功能，可实现本地评委与远程异地评委通过视频、语音、文字等方式进行实时沟通交流。为各地评委提供音视频沟通、在线文字交流以及桌面共享功能，辅助完成远程异地评标工作。
[bookmark: _Toc6390][bookmark: _Toc26433]（三）在线查看
[bookmark: OLE_LINK14]通过对接主场、副场环境监控，捕捉各地评委的桌面监控和个人监控视频流，可实时观看本地评标专家和异地评标专家的环境监控画面、个人摄像头音视频内容、评委电脑桌面内容以及进入线上会议室查看视频会议内容。
[bookmark: _Toc17476][bookmark: _Toc7244][bookmark: _Toc23037]（四）综合管理
[bookmark: OLE_LINK12]实现对组织、人员权限的管理，对远程异地项目和项目相关的音视频数据进行管理。包含项目管理、项目归档存档管理、主副场音视频传输管理、系统配置管理。具有会商视频录制功能、会商音视频存储功能。
[bookmark: _Toc27926][bookmark: _Toc10160]（五）数据对接
[bookmark: OLE_LINK8]本项目需支持与省、市公共资源招投标系统对接，与交易中心监控系统对接。
二、技术要求
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	1
	智能评标仓
	[bookmark: OLE_LINK6][bookmark: OLE_LINK7][bookmark: OLE_LINK9][bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]整体集成吸音材料、换气系统、照明装置、评标作业台面、人体感应探测和监控摄像机，尺寸不小于1500*1200*2100mm（长*宽*高）
1、结构：
（1）安装采用模块化设计，墙板材料使用复合吸音材料，墙板材料紧密扣合，门框采用铝材；
（2）地面材质：静音地毯；
（3）舱体整体采用无胶水工艺；
（4）支持安装固定人脸识别门禁模块；
2、评标工作台：采用定制办公桌，触感细腻光滑，硬度适中，无异味，符合人体工学布局；评标专家专用座椅，舒适透气；
3、空气循环设备：配备调速器控制循环风量，通过风机实现评标仓外部空气与内部空气的循环；支持远程控制风扇电路开闭，进风部分由不低于2个风机构成，且每个风机额定输入功率不低于20w；
4、照明设备：中性光，符合人体舒适度的专业光源，确保长时间评标的舒适度，支持调节照明亮度、自动开关灯、远程开关灯；
5、玻璃门：选用高透光设计的双层夹胶隔音玻璃；
6、人体感应探测：支持识别内部是否有人的状态，支持关联人员状态与评标仓内设备，实现进入后自动打开灯光与新风系统；
7、内部面板：含电源面板、网口面板、出门按钮、智能化多功能控制面板；
8、智能面板：智能面板支持显示当前时间、独立调节照明系统亮度与色温、调节新风系统转速；
9、监控摄像头：CMOS ICR红外阵列半球型网络摄像机，支持H.265/H.264视频流压缩标准，最大图像尺寸：≥1920*1080，支持对接本地NVR设备，提供评标舱的环境监控内容，支持IPv6，支持与交易中心监控系统对接；
10、全向麦克风：360°全向拾音，拾音半径≥3M，拾音频响100Hz-8KHz；支持智能（稳态和瞬态）降噪算法、回声消除、抗混响，增强人声等；内置高保真扬声器；
11、支持与省、市公共资源招投标系统对接；
12、提供远程评标时所需要的音视频、文字交流功能，满足跨省跨市远程异地主、副场会议功能。
(1）屏幕共享：支持共享更流畅，支持远程异地评标环节评委共享桌面给其他评委查看。
(2）文字交流：提供文字交流功能。所有参与人员都可以利用公共文字交流平台进行文字交流。
(3）视频质量：要求视频清晰、流畅、帧率最高≥30帧/秒。
(4）视频完整性：适应复杂网络环境，抵抗超高网络丢包，保证视频清晰、流畅。
(5）视频布局：提供多种分屏布局方式（4分屏、9分屏等），支持单路视频图像全屏显示，支持双流显示。
(6）分辨率：支持1920*1080、720*567、704*567、640*480、352*288、320*240、176*144、160*120
(7）双工情况：全双工音频（同时双向的音频）。
(8）音视频传输协议：支持UDP、HTTP传输协议，支持DIFESERVER/LBR等QOS技术，具有网络修包技术和防抖动算法，码流控制算法，前向纠错抗丢包技术。
（9）会商视频录制功能，包括本地评标专家和异地评标专家的环境监控画面、个人摄像头音视频内容、评委电脑桌面内容等；
（10）会商音视频按项目自动打包存储，存储保存时间不少于30天。
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